[ns] rest

-20 -10 0 10 20 30 40 50 -5 10

-4 10

-3 10

-2 10

-1 10

1

10 Box MPE d=10m, npe=32 num. Gauss MPE d=10m, npe=32 Box MPE d=10m, npe=16 num. Gauss MPE d=10m, npe=16 Box MPE d=10m, npe=8 num. Gauss MPE d=10m, npe=8 Box MPE d=10m, npe=4 num. Gauss MPE d=10m, npe=4 Box MPE d=10m, npe=2 num. Gauss MPE d=10m, npe=2 Box SPE d=10m jitter=4ns Gauss SPE d=10m jitter=4ns