jh: tw16/6.030

0.97832 + 0.00034 ⋅ N_{ch}

jh: tw16/6.023

0.95090 + 0.00074 ⋅ N_{ch}

jh: tw32/6.030

0.96818 + 0.00042 ⋅ N_{ch}

jh: tw32/6.023

0.93183 + 0.00091 ⋅ N_{ch}

jh 6.030: tw32/tw16

0.99615 - 2E-05 ⋅ N_{ch}

N_{ch} ratio of bin contents

1

10

10^2

10^3

10^4

10^5

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220