primary energy Μ GeV Ν ratio E_{cut,pri} / E_{pri}

E_{cut,pri}(99.9%) / E_{pri}

E_{cut,pri}(99%) / E_{pri}

N_{μ events} per 10^5 showers

Fe only, 1/56 of ratio

1

10

10^2

10^3

1 10 10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 1

10

10^2

10^3

10^4

10^5

10^6

1 10 10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8