b_e(400) measured with flashers average dust log (scaled to position of hole 63)

depth Μ m Ν b_e(400) Μ m^{-1} Ν

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600