data hit occupancy data channel occ. ppc hit occupancy ppc channel occ.

DOM number

Hit/Channel occupancy Μ Hz Ν

0

200

400

600

800

1000

10 20 30 40 50 60

COG_z Μ m Ν events per Μ sec Ν

0

10

20

30

40

50

-2400 -2200 -2000 -1800 -1600 -1400

N_{ch} events per Μ sec Ν

10^{-2}

10^{-1}

1

10

10^2

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200